附件2：

技术方案

**空调技术方案**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 品牌（格力）、型号或规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 柜式空调(3P) | ★能效比: ≥3.08；  ★额定制冷量: ≥7200W；★额定制热量: ≥7800W；  ★额定制冷输入功率: ≤2370W；★额定制热输入功率: ≤2400W ；  ★质量（室内/外）：≥41 kg /58 kg；  ★室外噪音：≤56分贝； | 待定 |  |
| 4 | 挂式空调(1.5P) | ★能效比: ≥3.25；  ★额定制冷量: ≥3290W；★额定制热量: ≥3685W；  ★额定制冷输入功率: ≤1050W；★额定制热输入功率: ≤1050W ；  ★质量（室内/外）：≥10 kg /31 kg；  ★室外噪音：≤51分贝； | 待定 |  |