重庆市第七人民医院

石蜡包埋机需求调研

我院病理科拟购买石蜡包埋机1台，限价4.9万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年4月14日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

该机采用全自动程序控制，可预设一周的自动开机关机时间。蜡缸采用双重过热保护，安全可靠，二级过滤设计，有效避免石蜡封堵。大容量熔蜡工作缸，一次可满足大批量包埋用蜡。控制系统采用全电脑化，触摸屏显示与操作，友好人机界面可以轻松编程、设定工作时间和温度。

具有手动操作灵敏的感应开关和脚踏控制开关任操作者选用。具有独特的照明系统设计，采用LED灯照明有足够的亮度（亮度可调），可确定小块组织包埋位置。

本机具有独立的6个温控系统，其中蜡缸、管路、包埋台、左保存盒和右保存盒温度任意可调（建议值：30～75℃），可选用独自加热，满足灵活的工作方法。储镊块固定加热。

包埋台余蜡有专门的接收装置，提高石蜡的利用率；高性能电磁阀控制。

采用分体化设计，包埋机、冷台可随意组合。

技术参数：

蜡缸、管路、工作台、左/右保存盒温度控制：任意可调（建议值：30～75℃）

蜡缸容积：3.2L

环境温度：0℃～45℃

重量：26kg

包埋机尺寸：560\*580\*380mm

电压：220V 50Hz

功率：800W

附件：冷冻台

冷台面积：322\*308mm

电源电压：220V,50Hz

功率：120VA

环境温度：室温

冷台温度：室温~零下20℃

冷台尺寸约：345\*600\*380mm

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年4月12日