**技术商务要求**

一、技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 备注 | 说明 |
| 1 | 300星光网络摄像机 | 300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 1 | 18F外平台 | 需加入医院监控平台，并上监控电视墙。 |
| 2 | 300万星光枪式摄像机 | 300万像素1/2.7"筒型网络摄像机；4/3.6mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 1 | 19F外平台 |
| 3 | 枪式摄像机支架 | 枪式摄像机支架 | 1 |  |
| 4 | 辅材 | 网线、电源线、辅材等 | 1 |  |

二、商务条款

1、签订合同后7日内完成相关设备的安装调试，并接入医院现有的监控平台。

2、费用包含辅材和安装调试费等所有费用。

3、安装调试完成，验收合格后，支付全款。