**资质技术商务要求**

# 一、供应商资质要求

（一）一般资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# 二、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 一、零漫游网络设备 |  |  |  |
| POE适配器 | 智分主机POE供电模块 | 台 | 1 | 需接入医院现有内网、外网无线控制器，实现内网无线接入认证，外网办公web认证，免费Wifi微信认证 |
| 零漫游主机 | 智分零漫游基站AP4820，实现零漫游部署，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作；1个物联网接口（对外PSE供电）， 8个外置SMA射频口，802.3at/bt供电和本地供电。 | 台 | 1 |
| 智分单元 | 零漫游物联网智分单元，内置无线射频模块，整机最大接入速率3.576Gbps（配合零漫游智分基站AP4820），占用1个license授权。13个无线射频口，1个5G光电复用上联接口(WAN1)，1个千兆上联电口(WAN2)，6个下联接口。 | 台 | 3 |
| 美化天线 | 二代零漫游专用室内美化天线，背面内置2个RP-SMA母口，内置两个独立天线，同时支持2.4GHz和5.8GHz，圆形外观，吸顶安装，需要外露安装。注：只支持零漫游二代。 | 个 | 22 |
| 智分单元馈线18M | 零漫游双频解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,18米 。 | 根 | 3 |
| 无线馈线10M | 二代智分方案专用双轨射频线缆，2个RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dB，长度10米。 | 根 | 20 |
| 无线馈线15M | 双轨射频线缆，连接智分单元和美化天线，2个RP-SMA-J接口，2个RP-SMA-K接口，长15米。  | 根 | 2 |
| 二、综合布线 |  |  |  |
| 6类网线 | 6类网线 | 箱 | 1 |  |
| 耗材 | PVC25线管 | 米 | 300 |  |
| 三、设备小计 |  |  |  |
| 四、集成施工服务费，开检修孔，放线等辅材费用 |  |  |  |

# 三、商务要求

（一）实施时间、实施地点

1.实施时间、地点

接到医院通知后5个日历日内完成上门改造调试。

2.验收标准

安装调试完成后，以采购方出具验收报告视为最终验收。

（二）最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥39000元（大写：叁万玖仟元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：人工、设备、材料、产品基价、税费（含关税）、差旅费、安装调试等一切与此项目有关的所有费用。

（三）**质保要求（需提供服务承诺函）**

1.项目验收通过之日起质保三年。质保期内设备因质量问题出现故障或不合格部分均由中标方负责修复并承担费用。除院方书面同意外，质保期间中标方维修需采用原厂配件进行更换。

2.质保期内，中标方应在接到报修后，应在2小时内到达约定的地点进行维修，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实情况商定。

（四）付款方式

调试安装完毕，验收合格之后，收到供应商发票后30个工作日内支付合同金额的95%；验收通过三年质保期满后支付合同金额的5%（不计息）。

。