**资质技术商务要求**

# 一、供应商资质要求

（一）一般资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# 二、技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
|
| 1 | 白光全彩防水枪式摄像机 | 300万像素1/2.7"筒型网络摄像机；4/6mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 3 | 台 |
| 2 | 白光全彩半球摄像机 | 300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 6 | 台 |
| 3 | 录像机 | 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、H.2644视频编码码流；支持GB28181协议，轻松实现平台接入；支持安装8Tb及以上监控硬盘。 | 3 | 台 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 8T监控盘 | 3 | 个 |
| 5 | 机柜 | 6U机柜 | 3 | 台 |
| 6 | 显示器 | 19寸显示器 | 3 | 台 |
| 7 | 立杆 | 不锈钢3M立杆，安装，地笼，水泥浇筑，挖沟等 | 1 | 套 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 安装调试，对接传输环保局监控平台 | 3 | 套 |

# 三、商务要求

（一）实施时间、实施地点

1.实施时间、地点

接到医院通知后7个日历日内完成上门改造调试。

2.验收标准

安装调试完成后，以采购方出具验收报告视为最终验收。

（二）最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥19900元（大写：壹万玖仟玖佰元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：人工、设备、材料、产品基价、税费（含关税）、差旅费、安装调试等一切与此项目有关的所有费用。

（三）质保要求

1.项目验收通过之日起质保一年。质保期内设备因质量问题出现故障或不合格部分均由中标方负责修复并承担费用。除院方书面同意外，质保期间中标方维修需采用原厂配件进行更换。

2.质保期内，中标方应在接到报修后，应在8小时内到达约定的地点进行维修，特殊情况双方应尊重当时事实情况商定。

（四）付款方式

调试安装完毕，验收合格之后，收到供应商发票后30个工作日内支付合同金额的95%；验收通过一年质保期满后支付合同金额的5%（不计息）。