重庆市第七人民医院

臭氧治疗仪需求调研

我院妇产科拟购买臭氧治疗仪1台，限价2万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年11月30日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

1、出水压力：0.01MPa～0.04MPa。

2、臭氧水浓度：0.1mg/L～1.0mg/L。

3、温度控制选择范围: 30℃～35℃可调。

4、臭氧气流量：2L/min～4L/min。

5、臭氧出气口浓度：0.2mg/L～2mg/L。

6、臭氧气体泄漏：不应高于0.1mg/m3。

7、雾化装置的最大雾化率：≥0.6ml/min。

8、储液箱容积：≥4L。

9、定时范围：0～60min连续可调。

10、具有复位功能，时间、温度预置功能，时间、温度调节功能。

11、具有水位指示功能,便于及时添加溶液。

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年11月28日