附件

#  供应商资质要求

# 一般资质文件内容要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 技术参数要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 图腾 壁挂网孔网络机柜 12U |  | 台 | 1 | 需安装并帖标签 |
| 2 | 网络面板及模块 | 千兆面板及模块 | 个 | 19 |
|  | 网络水晶头 | 千兆网络水晶头 | 盒 | 1 |  |
| 3 | 半球摄像机 | 300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 个 | 6 | 半球摄像机：2个2.8mm,3个4mm;枪式摄像机：2个4mm；食堂出餐大厅一个，药品库房1个，需接入医院监控平台并上电视墙 |
| 4 | 枪式摄像机 | 300万像素1/2.7"筒型网络摄像机；4/6mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；宽动态范围：120dB；红外补光； 2304\*1296@20fps、1920\*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX；防护等级：IP66； | 台 | 3 |
| 5 | 壁挂支架 |  | 个 | 3 | 用于走廊区域设备安装 |
| 6 | 吸顶吊装AP | RG-AP720-A 双射频整机支持4条空间流Radio1：2.4GHz，2条流：2×2，MU-MIMORadio2：5GHz，2条流：2×2，MU-MIMO。Radio1：2.4GHz，300MbpsRadio2：5GHz，867Mbps整机最大接入速率：2.4GHz+5GHz，1.167Gbps | 台 | 3 | 需安装调试，并接入医院现有无线控制器，实现无线实名认证 |
| 7 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电，二层可管理交换机，机架式，支持SNMP协议 | 台 | 2 | 用于无线AP，新增监控摄像机 |
| 8 | 光模块 | 千兆单模光模块 | 个 | 4 |  |
| 9 | 光纤跳线 | 单模 FC-LC光纤调试 | 根 | 8 |  |
| 10 | 24芯光纤熔接服务 | 光纤熔接及相应辅材 | 套 | 1 |  |

# 商务要求

（一）实施时间、实施地点

1.实施时间、地点

接到医院通知后15个日历日内完成上门安装调试。

2.验收标准

安装调试完成后，以采购方出具验收报告视为最终验收。

（二）最高限价及报价要求

1.项目最高限价￥18540元（大写：壹万捌仟伍佰肆拾元整）。

2.本次报价须为人民币报价，包含：人工、设备、材料、产品基价、税费（含关税）、差旅费、安装调试等一切与此项目有关的所有费用。

（三）质保要求

1.项目验收通过之日起质保三年。质保期内设备因质量问题出现故障或不合格部分均由中标方负责修复并承担费用。除院方书面同意外，质保期间中标方维修需采用原厂配件进行更换。

2.质保期内，中标方应在接到报修后，应在8小时内到达约定的地点进行维修，特殊情况双方应尊重当时事实情况商定。

（四）付款方式

调试安装完毕，验收合格之后，收到供应商发票后30个工作日内支付合同金额的95%；验收通过三年质保期满后支付合同金额的5%（不计息）。