重庆市第七人民医院

设备需求调研

我院拟购买输血科储血冰箱温度监控系统等设备及维修，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

（一）输血科储血冰箱温度监控系统

1、量程范围：常规温湿度-40~100℃ 0~100%RH

2、精度：温度±0.5℃ 湿度3%RH

3、分辨率：温度±0.1℃ 湿度0.1%RH

4、LCD：2寸TFT彩屏显示

（二）椎间孔镜手术器械一批

椎间孔镜手术器械（弯钳1把、直钳2把、上翘蓝钳1把、螺纹克氏针、工作通道2个）

（三）胆道镜维修

1.图像不全、出斑严重、像束进水

2.光束断丝约20%、老化

3.插入管老化、钳子管磨损

4.角度严重不足、蛇骨、钢丝、螺旋管磨损

5.钳子口外壳破损、严重漏水

6.橡皮漏水

（四）住院部三三楼VIP室设备带维修及呼叫器改造

住院部三3楼VIP室设备带维修及呼叫器改造，含输液轨道。需现场勘察。

（五）牙科微动力系统

用于口腔科拔除阻生牙时切割牙齿时使用无菌水。

1、采用高性能无刷电机，扭矩3.5N·cm，马达空载转速1000---41000r/min，跳动＜0.02mm，振动<0.5gp，噪音<50dB，冷光LED灯

2、扳手式蠕动泵，蠕动泵流量0-120mL/min，6档水量控制

3、功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设程序功能，自动记忆参数

4、采用5英寸彩色LCD触摸屏，按临床实际用途配备了“修复模式”和“拔牙模式”，且采用中文程序

5、有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口

配置45度手机7个、90度手机1个

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年5月22日