重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买定向透药治疗仪等，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、主要功能参数

（一）中医定向透药治疗仪

1) 低频脉冲频率：1~500HZ

2) 中频调制频率：1000~4000Hz

3) 定时时间：设定范围1~30分钟，默认30分钟

4) 热疗温度：小于50℃共3级

5）红外温度：三档调节，10分、20分、30分，

6) 治疗仪最大输出电流：100mA（r.m.s）。

7) 输出波形：直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。

（二）微波治疗机

1、输出功率：0-180W连续可调

2、圆形治疗头：高106mm\*直径94mm

3、矩形治疗头：201mm\*91mm\*54mm

4、传输线是带通针的同轴线

5、磁控管发生器偏心输出装置

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：请于9月3日17:00点前交重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年8月29日