重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买超声骨刀及低温冰箱，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、主要功能参数

（一）、超声骨刀

1. 电源电压：100V-240V~ 50Hz/60Hz最大输入功率：170VA

2. 工作尖尖端主振幅：20~200μm 工作尖尖端横向振幅：＜5μm 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

3.蠕动泵流量：30~110mL/min

4.导出的输出声功率：200~490mW 主声输出面积：<10 mm2 次级横振声输出面积：<20 mm2

5. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量，脚踏防水等级：IPX8

6.可反复高温高压灭菌的供水泵管；

（二）低温冰箱

制冷系统：

1、国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

2、采用单机自复叠制冷系统，故障率更低，制冷性能更稳定；

3、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

4、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。

温度控制：

1、精准的温度控制，显示精度达到0.1℃；

2、温度设定值偏差保护，避免误操作；

3、箱内温度稳定在-40℃~-86℃范围内

外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。有效容量100-200L。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年9月26日