重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买动态血压检测仪等，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、主要功能参数

（一）动态血压检测仪

该设备须与我院原有动态血压检测系统（星脉）匹配。

（二）振荡排痰机

1、治疗模式:5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式。  
 2、背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡。  
 3、背心类型：不少于25种背心式或胸带式气囊可选，可满足更多临床需求。  
 4、背心长度调节：背心长度三挡可调，可满足更多临床需求。

（三）生物反馈治疗仪

1、设备治疗通道数量≥6个，其中，电刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个。

2、具有电子病历管理系统（包含盆底康复门诊病历、尿失禁问卷、POP-Q量表、性功能障碍量表、排尿日记记录表）。

3、电刺激波形至少包含单面波、双相平衡波、交互波三种电刺激输出波形。

4、治疗方案设计编辑功能开放，用户可自定义编辑治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。

5、具有四种以上多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。

6、具有电刺激同步辅助和提升训练治疗功能，刺激频率、脉宽、刺激强度可调整，提升治疗效果。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年11月1日