重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买胰岛素泵等，主要功能参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、主要功能参数

（一）胰岛素泵

1、储药器：≥3ml

2、耗材要求：多种耗材提供选择，具有带管路的软针及钢针耗材，配备助针器，确保无痛进针，安全植入，耗材保质期≥5年。

3、屏幕显示：≥2.0寸LED双屏幕，具有背景灯、自动亮灯、自动熄灯功能 ，有电量显示功能，有储药器药量显示功能。

4、基础率：可分24段，0.1-35u/h，步长0.1u/h，3种基础率模式。

5、可设置临时基础率0.5－24H; 0.1-35u/h; ±1% 可调整 。

6、大剂量输注方式：常规，方波，双波。具有大剂量向导功能，0.1－25U，大剂量增量0.1U,可回顾大剂量历史90个。

7、日总量：可回顾90次餐前大剂量和90次日总量。

（二）无创呼吸机

1、通气模式：CPAP模式（单水平手动通气模式）、BPAP模式（双水平手动通气模式）。

2、压力范围：4-30cm水柱，最大流速：160L/min。

3、爬坡压力：4-30cm水柱，爬坡时间：0-45min（每五分钟一个单位）。

4、监测数据：实时显示压力、AHI指数、95%压力、漏气量。

5、自动漏气补偿：60L/min。

（三）爱尔博原装氩气电极

与我院现有设备（德国爱尔博，20132-221型）匹配。

（四）电子喉镜维修

电子鼻咽喉镜（澳华 VRL-XQ30），主要故障现象：漏水，蛇骨脱落，外管折损。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年11月19日