重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购牙周治疗仪等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）牙周治疗仪

1.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：1~200μm ，偏差：±50%。输出的尖端振动频率：30±5kHz

2.输出的半偏移力（最大功率）：10N 偏差：±50%

3.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)

4.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

5.喷砂系统出水水温：0~45℃

（二）胰岛素泵

1、储药器：≥3ml

2、耗材要求：多种耗材提供选择，具有带管路的软针耗材，配备助针器，确保无痛进针，安全植入，耗材保质期≥5年。
 3、屏幕显示：≥2.0寸LED双屏幕，有储药器药量显示功能。
 4、可设置临时基础率0.5－24H; 0.1-35u/h; ±1% 可调整 。
 5、大剂量输注方式：常规，方波，双波。
 6、日总量：可回顾90次餐前大剂量和90次日总量。
 7、使用1节7号干电池，电池寿命可连续使用1个月以上

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年3月24日