附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单及技术需求表（一） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 材质工艺 | 计算  单位 | 最高  限价 | 最高限价 | | | | |
| ≤0.01  平方米 | 0.01至≤0.1  平方米 | 0.1至≤0.25  平方米 | 0.25至≤0.5  平方米 | ＞0.5  平方米 |
| 1 | 户外  写真 | 背胶双模 | / | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 2 | 车身体 | 可移背胶 | / | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 可移车身贴斜纹膜 | / | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 4 | 反光膜 | 普通/晶彩格 | / | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 5 | 透明贴 | 透明膜 | 户外高清打印 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 6 | 超透贴/磨砂贴 | UV打印 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 7 | 超透贴/磨砂贴 | UV打印、雕刻 | cm |  | / | / | / | / | / |
| 8 | 软磁片 | 软磁片 | 裱户外写真 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 9 | 写真标板 | KT版/超卡板/直印板 | 裱户外写真 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 10 | 3mmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 11 | 5mmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 12 | 8mmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 13 | 1cmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.5cmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 15 | 2cmPvc | 裱户外写真/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 16 | UV打印 | 直印板 | 画面UV打印 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 17 | 3mmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 18 | 5mmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 19 | 8mmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 20 | 1cmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 21 | 1.5cmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 22 | 2cmPvc | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 23 | 3mm瓷白亚克力 | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 24 | 5mm瓷白亚克力 | 画面UV打印/雕刻 | 平方米 | / |  |  |  |  |  |
| 25 | 喷绘 | 户外高精度喷绘 | / | 平方米 |  | / | / | / | / | / |
| 26 | 黑白布喷绘 | / | 平方米 |  | / | / | / | / | / |
| 27 | 刀刮布喷绘 | / | 平方米 |  | / | / | / | / | / |

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单及技术需求表（二） | | | | | | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 材质工艺 | 计算  单位 | 最高  限价 | 最高限价 | | | | |
| 500份 | 1000份 | 2000份 | 5000份 | 1000份 |
| 1 | 名片 | 健康证 | 铜版纸覆膜 | 张 |  | / | / | / | / | / |
| 2 | 普通名片 | 铜版纸覆膜  100张/盒 | 盒 |  | / | / | / | / | / |
| 3 | Pvc名片 | 100张/盒  0.38mmPvc | 盒 |  | / | / | / | / | / |
| 4 | 封面 | A4封面快印 | 铜版纸覆膜 | 张 |  | / | / | / | / | / |
| 5 | 宣传单  折页 | A5宣传单 | 128g双面彩印 | 份 | / |  |  |  |  |  |
| 6 | 157g双面彩印 | 份 | / |  |  |  |  |  |
| 7 | A4宣传单/三折页 | 128g双面彩印 | 份 | / |  |  |  |  |  |
| 8 | 157g双面彩印 | 份 | / |  |  |  |  |  |

附件3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目清单及技术需求表（三） | | | | | |
| 序号 | 品名 | 规格 | 材质工艺 | 计算  单位 | 最高  限价 |
|
| 1 | 横幅 | 0.75m以下 | 牛津布 | 米 |  |
| 2 | 0.75~1.5m | 牛津布 | 米 |  |
| 3 | 盾形臂章 | 9.8\*8.6cm | 常规 | 个 |  |
| 4 | 绶带 | 180\*15cm | 常规 | 条 |  |
| 5 | 铝合金人字架（单面） | 画面600\*900mm | 不含画面 | 个 |  |
| 6 | 易拉宝 | 0.8\*1.8m | 不含画面 | 个 |  |
| 7 | 门型展架 | 0.8\*1.8m | 不含画面 | 个 |  |
| 8 | X展架（加强） | 0.8\*1.8m | 不含画面 | 个 |  |
| 9 | 丽屏展架 | 0.8\*1.8m | 画面从顶部抽插式，不含画面 | 个 |  |
| 10 | 可开启式铝型材边框 | 3cm宽 | 内置不锈钢弹片 | 米 |  |
| 11 | 4cm宽 | 内置不锈钢弹片 | 米 |  |
| 12 | 5cm宽 | 内置不锈钢弹片 | 米 |  |
| 13 | 奖牌 | 60\*40cm | 木底座、铝砂工艺 | 个 |  |
| 14 | 50\*35cm | 木底座、铝砂工艺 | 个 |  |
| 15 | 60\*40cm | 不锈钢/钛金腐蚀 | 个 |  |
| 16 | 50\*35cm | 不锈钢/钛金腐蚀 | 个 |  |
| 17 | 工作证 | 8.6\*5.4cm | Pvc卡圆角/开孔 | 个 |  |
| 18 | 8\*12cm | Pvc卡圆角/开孔 | 个 |  |
| 19 | 亚克力盒子 | A5大小 | / | 个 |  |
| 20 | A4大小 | / | 个 |  |
| 21 | 三角形桌牌 | 300\*150mm | 户外写真裱超卡板，三角形，双面 | 个 |  |
| 22 | 不锈钢桌牌 | 100\*150\*65mm | 不锈钢切割、磨边、折弯成型、底座65mm深、车贴 | 个 |  |
| 23 | 300\*150\*65mm | 不锈钢切割、磨边、折弯成型、底座65mm深、车贴 | 个 |  |
| 24 | 楼层索引 | 尺寸：2200\*550mm  侧厚：45+25mm | 基层：1.2mm厚不锈钢烤蓝色漆；立体字：10mm厚PVC字烤白色漆；面板：25mm厚不锈钢烤漆+丝印；画面：超透贴UV打印可更换；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 25 | 尺寸：1200\*550mm  侧厚：45+25mm | 基层：1.2mm厚不锈钢烤蓝色漆；立体字：10mm厚PVC字烤白色漆；面板：25mm厚不锈钢烤漆+丝印；画面：超透贴UV打印可更换；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 26 | 电梯内楼层索引 | 尺寸：1000\*650mm  侧厚：15+8mm | 基层：1.2mm不锈钢焊接成型烤漆；标题：8mm亚克力雕刻烤白色漆；面板：基层5mm亚克力烤漆面板，画面内容为透明贴；安装要求：不能对电梯箱体表面造成破坏；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 27 | 宣传栏 | 尺寸：2000\*1150mm  侧厚：30+25mm | 底板：1.2mm厚不锈钢切割、拉槽折弯焊接，烤蓝色漆，图文丝印；面板：画面部分为40mm宽可开启式铝合金型材边框，烤白色漆；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 28 | 尺寸：2400\*1150mm  侧厚：30+25mm | 底板：1.2mm厚不锈钢切割、拉槽折弯焊接，烤蓝色漆，图文丝印；面板：画面部分为40mm宽可开启式铝合金型材边框，烤白色漆；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 29 | 尺寸：3200\*1150mm  侧厚：30+25mm | 底板：1.2mm厚不锈钢切割、拉槽折弯焊接，烤蓝色漆，图文丝印；面板：画面部分为40mm宽可开启式铝合金型材边框，烤白色漆；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 30 | 尺寸：4000\*1150mm  侧厚：30+25mm | 底板：1.2mm厚不锈钢切割、拉槽折弯焊接，烤蓝色漆，图文丝印；面板：画面部分为40mm宽可开启式铝合金型材边框，烤白色漆；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 31 | 制度牌 | 尺寸：450\*700mm  侧厚：10+15mm | 顶部：1.2mm不锈钢焊接成型烤漆，内容丝印 内容：30mm（宽）\*20mm（厚）型材边框，可翻开式；安装要求：不能对瓷砖墙面造成破坏；包含设计安装及售后服务。 | 个 |  |
| 32 | 不锈钢门牌 | 尺寸：300\*180mm  侧厚：10+5mm | 底板：蓝色1.2mm不锈钢焊接成型烤漆；面板：足5mm亚克力烤白色漆。画面内容：丝印；包含安装及售后服务。 | 个 |  |
| 33 | PVC烤漆字 | 价格以常规1cm为单位计算，包含设计安装及售后服务 | 5mm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 34 | 8mm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 35 | 1cm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 36 | 1.2cm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 37 | 1.5cm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 38 | 2cm厚PVC雕刻、烤漆 | cm |  |
| 39 | 亚克力烤漆字 | 价格以常规1cm为单位计算，包含设计安装及售后服务 | 5mm厚亚克力雕刻、烤漆 | cm |  |
| 40 | 8mm厚亚克力雕刻、烤漆 | cm |  |
| 41 | 1cm厚亚克力雕刻、烤漆 | cm |  |
| 42 | 1.2cm厚亚克力雕刻、烤漆 | cm |  |
| 43 | 1.5cm厚亚克力雕刻、烤漆 | cm |  |
| 44 | 精品字 | 不锈钢精品字 | 不锈钢拉丝面/精工打磨/含PVC垫层  包含设计安装及售后服务 | cm |  |
| 45 | 精品钛金字 | 香槟金拉丝面/精工打磨/电镀/含PVC垫层  包含设计安装及售后服务 | cm |  |
| 46 | 发光字 | 不锈钢发光字 | 合资亚克力板，不锈钢切割焊接围边烤漆，不锈钢底板烤漆，内置Led光源，包含安装及售后服务。 | cm |  |
| 47 | 迷你发光字 | 合资亚克力板，围边烤漆，内置Led光源，包含安装及售后服务。 | cm |  |
| 48 | 无边发光字 | 合资亚克力板，围边烤漆，内置Led光源，包含安装及售后服务。 | cm |  |
| 49 | 树脂发光字 | 合资亚克力板，围边烤漆，内置Led光源，包含安装及售后服务。 | cm |  |
| 50 | 蓝白板发光字 | 合资蓝白板激光切割，不锈钢切割焊接围边烤漆，不锈钢底板烤漆，内置Led光源，包含安装及售后服务。 | cm |  |
| 51 | 实木画框 | 尺寸：120\*60cm | 实木胡桃木/榫卯工艺/圆角 | 个 |  |
| 52 | 尺寸：90\*60cm | 实木胡桃木/榫卯工艺/圆角 | 个 |  |
| 53 | 尺寸：75\*75cm | 实木胡桃木/榫卯工艺/圆角 | 个 |  |
| 54 | 装裱及安装及售后服务 | 装裱及安装 | 个 |  |
| 55 | 人工费 | 按天计算 | 标识维护 | 人/天 |  |