重庆市第七人民医院

电测听需求调研

我院体检科拟购买电测听1套，限价4.98万元，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请于2023年4月14日上午12：00前，将纸质资料交医院采购工作组。

一、设备主要技术参数

1.多种操作：单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声

2.通道: 两个独立的信号通道

3.测试频率：气导125～8000Hz，骨导250～8000Hz，共 11个频点测试强度范围：-10dB～120dB

4.测试：纯音、啭音、脉冲音测试

5.强度步进：5dB/1dB步进

6.掩蔽准确度：-3dB～+5dB

7.输出接口：气导耳机、骨导耳机、自由声场

8.信号键：触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声，麦克风：内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）；

9.电脑接口：可接PC的USB接口

10.显示屏：LCD显示屏，双行精确数值显示

11.保护功能：尽可能保护受试者听力不受损害

12.操作环境：温度10℃～40℃，相对湿度≤90%

13.气压86KPa～106KPa

14.预热时间：小于10分钟

15.尺寸约：43cm\*30cm\*10cm

16．重量：约3.09kg

配置：主机、气导耳机、骨导耳机、电源适配器、回话麦克风、应答器、USB线、软件（U盘）、合格证、使用说明书、出厂检测报告、保修责任书。

二、商务要求

1、签订合同后5日内交货。

2、整机质保1年，从验收合格之日起计算（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

产品生产厂家资质、注册证、销售公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2023年4月11日