重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟购买国家传染病上报前置机1套，主要技术参数及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

一、技术参数

1. 规 格：标准2U机架式服务器。

2. 处理器：配置2颗海光7285 32C 2.0Ghz。

3. 内 存：配置256GB TruDDR4 ECC 内存,最大支持≥32条扩展插槽。

4. 硬 盘：配置3块960G SSD固态硬盘。

5. RAID功能：配置独立阵列卡，2G缓存。

6. 网 卡：本次配置两张四口千兆网卡。

7. IO扩展插槽:I/O扩展：最大支持≥6个PCIe 3.0插槽。

8. 电源：2个冗余电源。

9. 产品认证：浪涌（冲击）抗扰度：通过GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术，浪涌(冲击)抗扰度试验》，通过4kV电压试验，国家电子计算机质量监督检验中心测试；静电放电抗干扰：抗干扰度达到4级，接触放电8KV,空气放电15KV，提供国家电子计算机质量监督检验中心测试证明文件;生产厂商需具备ISO14001环境管理体系认证,ISO50001 能源管理体系认证,CMMI Level 5证书,CCCS体系“五星级”认证,国家信息安全服务资质(安全工程类一级);IT产品信息安全认证EAL4证书;投标时提供以上证书复印件并加盖原厂鲜章,否则视为无效。

10. 三年原厂质保，为保证设备的品质和原厂可靠性服务，提供原厂针对本项目授权及售后服务承诺函并加盖原厂鲜章。（免费提供欧拉20.03操作系统和高斯5.0.1数据库的安装部署）

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保3年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。技术咨询：62859571，贾老师。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2024年7月24日