重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购电子输尿管肾盂镜，电子内窥镜图像处理器，主要服务需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）内窥镜

1、视场角≥120°；视向角:0°；弯曲角度向上/向下各≥270°。

2、景深:3-50mm；插入部外径≤2.8mm；工作通道≥1.2mm；工作长度≥680mm。

3、内窥镜支持热拔插，5秒内出图，保证图像显示稳定。

4、支持手柄按键自定义设置。

（二）图像处理器

1、图像处理器自带显示功能，为10.1寸高清屏，无需外接显示器。输出分辨率为1280\*800。

2、图像处理器输出信号为HDMI格式,输出接口为双HDMI接口,支持连接多个监视器图像同步显示。

3、图像处理器自带电池，可连续工作≥180分钟。

4、具有图像冻结后与实时图像显示对比功能

（三）高风险医疗设备质控驻场服务

1、包括急救生命支持类医疗设备的技术服务、质控、人员培训、专业医疗设备管理软件、驻场工程师，并做好涉及技术服务、质控、人员训方面的相关资料。

2、需提供专业的医疗设备信息化管理软件，符合医院实际管理要求的专用软件，并且响应人应该有软件的相应使用权，提供给采购人免费使用。

3、派遣设备维护、保养工程师至少1人常驻医院，建立医院医学装备服务中心，做好医疗设备的维保保养及资产管理工作。

4、保障合同内整体设备开机率保证:≥95%。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：请于1月22日17:00点前交重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年1月17日