重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购鼻内镜系统等，主要服务需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）鼻内镜系统

1、镜管外径 Ф4mm；目镜罩外径 Ф31.75mm；工作长度170mm。

2、视场角≥85°；视向角0°；照度≥2000lx；景深范围3mm～100mm；分辨力≥9.36LP/mm；放大倍率2-3倍。

3、在工作距离处成像应清晰，清晰范围不小于视场直径的 70%。

（二）超声探头维修

三星CA1-7A腹部探头，探头图像有暗区，经检测声头晶体老化，边缘凸起，整条线缆老化。

（三）高速冷冻离心机

1、最高转速：16000r/min

2、最大相对离心力：2150xg

3、温控范围：-20-40度

4、角转子：12x1.5/2.2ml

（四）生物显微镜（配置骨髓图文报告系统）

1、三目观察筒: 倾斜角度30°，视场直径20mm，瞳距调节范围48mm~75mm，眼点高度调节范围380~410mm。

2、聚光镜: 阿贝聚光镜，NA≥1.25。

3、物镜:平场消色差物镜4x/0.10，工作距离≥30mm；平场消色差物镜10x/0.25，工作距离≥17mm；平场消色差物镜40x/0.65，工作距离≥0.6mm；平场消色差油镜100x/1.25，工作距离≥0.25mm。

4、图文报告系统：可根据科室需求编辑不同样式图文报告模板，管理病例信息。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年3月6日