重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购离心机等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）离心机

1.最高转速：4000r/min；

2.最大相对离心力：3400×g；

3.可离心3ml- 真空采血管、5ml- 真空采血管、1.5/2ml尖底离心管

（二）椎间孔镜镜头

1、工作长度180mm以上。

2、内通道直径3.6mm以上，工作部分直径6mm以上，镜头30°。
 3、须与我院目前主机（重庆西山）兼容。
 三、输液泵

1、速率1-1500ml/h可调（100ml/h以下步长每级0.1ml/h，100ml/h以上步长每级1ml/h）。

2、快推速率5-1000ml/h可调。

3、阻塞报警阈值压力设定范围为100mmHg-900mmHg，分10档可调。

4、内置电池充满电后可供泵以25ml/h速率下运行6小时运行6小时以上。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年4月2日