重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购牙根尖定位仪等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

1. 主要技术需求

（一）牙根尖定位仪

1.显示：3.5英寸LCD屏；

2.功率：0.4A，电池：3.7V/1500mAh锂电池；

3.保护程度：IPX 0，电气安全等级：第二级；

4.声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

（二）中医定向透药治疗仪

1、载波频率：1250Hz--4000Hz。载波波形导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波。

2、输出幅度：共99档可调，最大输出幅度为50V，允差±10%。波形调幅度允差±5%。
 3、温度调节：共13档可调，调节范围40℃-53℃。

4、连续工作时间不小于4h。
 （三）心电监护仪

1、一体式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿。

2、具备3导、5导、6导心电导联切换功能。

3、无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式。

4、呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测。

5、具有物联网信息传输功能。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年4月25日